ГК Технические Решения!
Производим проектирование, комплектацию, монтаж и наладку узлов учета тепла, воды, пара, сточных вод!
Работы по автоматизации инженерных систем!
Сервисное обслуживание!
Тел.+7(423) 297-11-68, 200-58-78
Вебсайт: www: technology-dv.ru  E-mail: technology-dv@yandex.ru
_______________________________________________________________________________________________
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ТЭР 
исполнения АС, АФ (агрессивостойкие) степень защиты IP68
Организация: 
Почтовый адрес: 
Контактное лицо:
Телефон/Факс:
Электронная почта:
	Количество комплектов однотипных приборов                        шт.
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исполнение
	измеряемая жидкость
	
	диапазон температуры, °С
	
	материал трубопровода       
	



[bookmark: _GoBack]Модель расходомера:
	ОС-010
	«сэндвич», Ду 10 мм
	
	ОФ-065
	фланцевый, Ду   65 мм
	

	ОС-015
	«сэндвич», Ду 15 мм
	
	ОФ-080
	фланцевый, Ду   80 мм
	

	ОФ-020
	фланцевый, Ду 20 мм
	
	ОФ-100
	фланцевый, Ду 100 мм
	

	ОФ-025
	фланцевый, Ду 25 мм
	
	ОФ-150*
	фланцевый, Ду 150 мм
	

	ОФ-032
	фланцевый, Ду 32 мм
	
	ОФ-200*
	фланцевый, Ду 200 мм
	

	ОФ-040
	фланцевый, Ду 40 мм
	
	ОФ-300*

	фланцевый, Ду 300 мм
	

	ОФ-050
	фланцевый, Ду 50 мм
	
	
	
	



	Тип защиты
	-11
	IP68, t0 жидкости до 1500С
	Х
	Интерфейс (кабель 12 жил)**
	-81
	стандартная комплектация***
	Х

	Давление
	-21
	2,5 МПа
	Х
	Блок питания 220/24 В:
	-Б1
	30.24
	

	Стандарт фланцев
	-31
	ГОСТ 12820,нержав. сталь*
	Х
	
	-Б2
	отсутствует
	

	Защитные кольца
	-41
	нержавеющая сталь
	Х
	Направление потока/ погрешность
	-П1
	однонаправленное/ 0,35%
	

	Материал электродов
	-51
	нержавеющая сталь
	Х
	
	-П2
	реверсивное / 0,35%
	

	Индикатор
	-61
	отсутствует
	Х
	Выносной блок архивации данных
	
	ИВК-ТЭР****
	

	Импульсный выход
	-71
	пассивный
	

	
	-72
	активный
	


*       - для Ду 150, 200 и 300мм фланцы из стали Ст20;
**      -для обеспечения защиты IP68 поставка кабеля поз.81 обязательна;
        ***    -токовый и дискретные выходы, RS485 MODBUS, вход управления;
        ****   -оформляется отдельной картой заказа;
	длина единого кабеля питания и интерфейса (12 жил)**:
	10м
	20м
	30м
	40м
	50м

	
	
	
	
	
	








	Присоединительная арматура:
	  углеродистая сталь, с консервацией
	

	
	 нержавеющая сталь
	
	          крепеж из нержавеющей стали
	



	Dy
трубопровода, мм 
	комплект №1 (ПФ1)
(фланцы, габаритный имитатор, крепеж, прокладки)
	комплект №2 (ПФ2)
(комплект №1+ прямолинейные участки, конфузоры)
	           комплект №3 (ПФ3)
(комплект №1 без имитатора)

	
	
	
	


Примечания: 
	
	



 При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак   Х  ,
значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием.

	Способ доставки:
	 
	Самовывоз

	
	 
	Транспортной компанией (Деловые линии)



Заполненный опросный лист просим выслать на электронную почту:

E-mail: technology-dv@yandex.ru
Тел.+7(423) 297-11-68, 200-58-78
Веб сайт: www: technology-dv.ru
