ГК Технические Решения!
Производим проектирование, комплектацию, монтаж и наладку узлов учета тепла, воды, пара, сточных вод!
Работы по автоматизации инженерных систем!
Сервисное обслуживание!
Тел.+7(423) 297-11-68, 200-58-78
Вебсайт: www: technology-dv.ru  E-mail: technology-dv@yandex.ru
_______________________________________________________________________________________________

[bookmark: _GoBack]ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
Расходомер-счетчик ультразвуковой цифровой ВЗЛЕТ МР
исполнение УРСВ-1хх ц
Организация: 
Почтовый адрес: 
Контактное лицо:
Телефон/Факс:
Электронная почта:
Комплект однотипных приборов:
	исполнение
УРСВ -
	многоканальное
	многолучевое

	
	110 ц
(одноканальный)
	120 ц
(двухканальный)
	122 ц
(двухлучевой)

	количество, шт.
	
	
	


По заказу:
	источник вторичного питания, шт.
	                                               15.24
	
	           30.24          
	
	длина кабеля,м питания, м    
	


Основная комплектация:
	№ канала
	
тип ПЭА 

Врезные В-502 – t0 жидкости до 1300С, Рмакс =2,5МПа        
Врезные В-504 -  t0 жидкости до 1600С, Рмакс =2,5МПа          

	Dу
Трубопровода
 мм
	         патрубки для ПЭА*
	Длина  кабеля связи,  м
      

	
	
	
	по диаметру
	по хорде
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


* - врезные ПЭА В-504 поставляются с патрубками для ПЭА на Рмакс.=2,5 МПа
Измерительный участок (Dу:10,25,40,50,80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600 мм):
	№ канала
	Dу, наружный диаметр,
толщина стенки,  материал
трубопровода
	

Тип ИУ:
(-032, - 012,- 042)
	Материал
ИУ
( Ст20/09Г2С/
Нерж. ст.)
	Тип присоединения ИУ
Вварной/
фланцованный
	Dу ИУ,
мм
	Арматура
	Давление,
МПа
	Диапазон
расходов,
м3/ч

	
	
	
	
	
	
	Комплект №1
(ответные фланцы, прокладки, крепеж)
	Комплект №2
( к-т №1 + конфузоры, диффузоры, прямолинейные участки)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Qнаим
	Qнаиб

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	внутреннее антикоррозионное покрытие ИУ ( Dy от 80мм и более)
	


Дополнительные устройства:
	Тип ПЭА
	
	комплектов
	
	       коммутационное устройство (IP 54): 
	одноканальное, шт.
	
	двухканальное, шт.
	

	Комплект монтажных частей для герметизации одного канала коммутационного  устройства     (до IP 68):       шт.   
            
	



**   – оформляется отдельной картой заказа  
Примечания:
	
	



	Способ доставки:
	 
	Самовывоз

	
	 
	Транспортной компанией (Деловые линии)



Заполненный опросный лист просим выслать на электронную почту:

E-mail: technology-dv@yandex.ru
Тел.+7(423) 297-11-68, 200-58-78
Веб сайт: www: technology-dv.ru
